AX430 je nadprůměrný stroj se špičkovými parametry,byl vytvořen pod dohledem těch nejuznávanějších odborníku s využitím nejmodernějších prvků poslední doby a nejmodernějších technologii výroby,ale za ceny které budou odpovídat realitě tohoto světa. Stejně jako u modelu AX500i má i tento drobeček jménem BREAKER nezávisle odpérované všechny čtyři kola a to vše za skvělou cenu.! Jednoduše … AX430 při poměru cena/výkon nemá prostě ve své třídě konkurenta.

**Technická data**

|  |  |
| --- | --- |
| MODEL | AX430 4x4 Breaker |
| OBSAH | 403cc |
| MOTOR | Galvanicky pokovený, keramický jednoválec, 4 takt, 4 ventil, SOHC |
| STARTÉR | Elektrický starter |
| PŘEVODOVKA | Plný automat, CVT - RNHL, 2WD/4WD |
| BATERIE | 12V - 12AH |
| OLEJ | 1.0 L /SAE 15W - 40 nebo 10W – 40 |
| OBSAH NÁDRŽE | 14.5 L |
| ROZVOR NÁPRAVY | 1294 mm |
| DÉLKA | 2160 mm |
| ŠÍŘKA | 1200 mm |
| VÝŠKA | 1180 mm |
| VÝŠKA SEDLA | 820 mm |
| HMOTNOST | 270 kg |
| BRZDY | Přední: Hydraulické diskové Zadní: Hydraulické diskové |
| SVĚTLA | Levý/pravý halogen |
| ODPRUŽENÍ | Dvojitá A-ramena s 5 přednastavitelnými polohami tuhosti Zadní nezávislé zavěšení s možností nastavení tuhosti |
| PŘEDNÍ PNEUMATIKY | 25 × 8-12 |
| ZADNÍ PNEUMATIKY | 25 × 10 - 12 |
| NABÍJECÍ ZDÍŘKA | 12V 10Amp Waterproof Plug |
| STARTOVACÍ JEDNOTKA | C.D.I |
| PŘÍSTROJOVÁ DESKA | Analogová s rychloměrem, Počítadlem kilometrů, Denním počítadlem, Počítadlem motohodin, Otáčkoměrem, Ukazatelem stavu pohoných hmot |

**Barvy**

červená

modráhttp://www.adlymoto.cz/GA/ilustrace/3/preview/227.jpg

**Skladem**

Cena: **130 000,- Kč**